**Bixolon XD3-40tK termál transzfer címke- és vonalkódnyomtató**

A Bixolon XD3-40tK címke- és vonalkódnyomtató egyszerű és költséghatékony használatot biztosít gyors adatfeldolgozási és nyomtatási sebesség (127 mm/mp) mellett. A modellhez opcióként egyszerű és könnyen kezelhető címkeleválasztó is elérhető.

Többféle festékszalaggal is használható, alkalmazkodva a címke típusához (Wax - viasz alapú festékszalag matt papír címkéhez, Wax-Resin - viasz és gyanta keveréke fényes papír címkéhez, Resin - gyanta alapú festékszalag műanyag címkéhez). A készülék 1"-os (25,4 mm) és 0,5"-os (12,4 mm) belső átmérőjű szalagot is kezel, a festékszalag maximális hossza 300 méter lehet.

Kompakt kialakításával, az ipar legfontosabb jellemzőivel és versenyképes árával ideális a kiskereskedelem, a raktározás, a feldolgozóipar és a logisztika piacán. Különleges kialakításának köszönhetően egyszerűen beállítható, használható és „szerszámmentes” alkatrészcserével karbantartható, így maximalizálva az eszköz üzemidejét.

|  |  |
| --- | --- |
| **Modell** | **Bixolon XD3-40tK** |
| Típus: | [termál transzfer nyomtató](https://www.cimkecentrum.hu/tudastar/kulonbseg-a-direkt-termal-es-a-termal-transzfer-nyomtatas-kozott)  (festékszalagos és festékszalag nélküli nyomtatás) |
| Felbontás: | 203 dpi (8 pont/mm) |
| Nyomtatási sebesség (max): | 127 mm/sec |
| Nyomtatási szélesség (max): | 104 mm |
| Nyomtatási hosszúság: | 1000 mm-ig |
| Média szélesség (min.-max.): | 15 – 118 mm |
| Tekercs méret, cséve méret: | max. átmérő 127 mm; 25 – 40 mm |
| Festékszalag, méret: | Wax (viasz), Wax-Resin (viasz/gyanta), Resin(gyanta)  szélesség: 33 - 110 mm; hossz: 74- 300 méter cséve: 12,4 mm; 25 mm külső tekercselés |
| Média érzékelő: | Reflektív (állítható) és Transzmisszív (fix) |
| Média típusok: | [direkt termál](https://www.cimkecentrum.hu/tudastar/mi-az-a-thermo-papir) (thermo) és normál papír, szintetikus fólia (címke, tekercs, karton) |
| Interfészek: | USB |
| Memória: | RAM: 64 MB SD; ROM: 128 MB Flash |
| Operációs rendszer: | Microsoft Windows, Linux, Mac OS |
| Opciók: | USB + soros + Ethernet; címkeleválasztó |
| **Támogatott vonalkód típusok:** | - 1D: Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN kiterjesztések, UPC-A,   UPC-E, IMB  - 2D: QR kód, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, Aztec, TLC39 |
| **Szoftveres támogatás:** | Bartender Ultralite a BIXOLON-hoz,  Label Artist-II ™,  Windows SDK, Linux SDK a forgalmazótól kérésre beszerezhető |
| **Fizikai jellemzők:** | - Méretek (Sz x H x M): 210 mm x 284 mm x 186 mm  - Súly: 2,6 kg  - Adapter: EnergyStar minősítésű külső tápegység  (100–240V 50/60 Hz) |
| **Környezeti jellemzők:** | - Működési hőmérséklet: 5 - 40 ℃  - Raktározási hőmérséklet: -20 - 60 ℃  - Működési páratartalom: 10- 80% RH  - Raktározási páratartalom: 10 - 90% R |
| Ajánlható: | irodai használatra, napi kb. 3.000 db média nyomtatására |
| Garancia: | 2 év |